Согласовано: Утверждаю:

Председатель ПК Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Чепрасова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Д.Ландарь

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

***ИНСТРУКЦИЯ № 45***

***По охране труда при работе с применением переносных электроинструментов***

**1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.**

1.1.К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные на 2 группу по электробезопасности.

1.2.При работе с применением переносных электроинструментов соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе с применением переносных электроинструментов возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:

— травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;

- ранения при неправильном или ненадлежащем креплении режущего инструмента;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.

1.4.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5.При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.6.В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствия с правилами внутреннего трудового рас порядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

**2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Внешним осмотром проверить целостность и исправность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления) корпуса.

2.3.Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

2.4.Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в надежности крепления режущего инструмента.

**3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1.Включать электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь закреплена на верстаке или другом рабочем столе.

3.2.Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

3.3.Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления).

3.4.Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

3.5.Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, не передавать его другим не допущенным лицам.

3.6.Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающего его падения.

3.7.Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механическим воздействием.

3.8.Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

3.9.Не переходить с одного участка работы на другой с не выключенным электроинструментом.

**4.ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1.При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушения изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения его от сети устранить неисправность.

4.2.В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом в администрацию учреждения

4.4.При поражении электрическим током немедленно отключить электроинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего пульса и дыхания сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ**

5.1.Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок.

5.2. Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее ртом и не смахивать рукой.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил Зам заведующего по АХР

С инструкцией ознакомлена